|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Farbe | Verwendung | Nummer am Stecker | Pin am Raspberry |
| Schwarz | Masse / Ground | 2 | GND |
| Weiß | 5V DC | 7 | 5V |
| Braun | BCLK | 6 | 21 |
| Blau | DATA MISO | 3 | 23 |
| Grau | LRCLK SYNC | 1 | 40 |

Erfahrungswerte Stecker an Kabel anbringen:

* Steckerwiderhaken brechen sehr leicht (entweder Material sehr spröde oder Weichmacher bereits ausgedampft)
* Löten nur mit gutem und sehr spitzem Lötkolben zu empfehlen
* Stecker crimpen?!
* Adern zusammenlöten/ Aderendhülsen verwenden. Vielleicht abisolieren, Aderendhülse, Stiftkontakt, Stecker
* Sehr wenig Platz, Gefahr eines Kurzschlusses
* Weiters Vorgehen: Teile kaufen!!!! Neu versuchen