BP Besprechung 14. 12. 2020

Frage:

* Wo sind die CAD Modelle der Mikrophone?
* In wie weit müssen wir die IP-Schutzklasse einhalten?
* Wofür steht LRCLK SYNC? Neuer Sendezyklus Datenblatt aus TDM LEFT RIGHT CLOCK
* Wofür steht BCLK? SPI Clock, BitClock
* Wofür steht DATA MISO: Daten MasterInputSlaveOutput

Zeilennummer, Zeitstempel 1.1.1970

Zeile 1 Zeitstempel seit 1.1.1970

Daten, Daten Uint32 aber 24 bit signed Werte, Zeit

Messwert (Samplewert vom Audio)

Pipe Kommunikation zwischen zwei Programmen



Ringbuffer der SPI deswegen die ersten Werte bei 0

Sorgfältig arbeiten beim Crimpen morgen

Bestellnummern erfragen der Terminals und Stecker!!!!!!!

Soundwave aktuelle nicht kalibrierter Pegel

Definierten Pegel festlegen 94dB

Python Skript. Entwicklung 🡪 Python 🡪 Data convert to Py: TCP datenübertragung. Dev convert

Soundsc matlab 24kHz

PW HAW 2020

